Перечень работ для реставрации штанг.

1. Изготовить накладки согласно чертежа ПЮ5А-31-409-01
2. Фрезеровать штангу по поверхностям установки накладок согласно чертежа ПЮ5А-31-409Р. Если на штанге ранее устанавливались накладки – срезать полностью.
3. Приварить накладки на обработанные поверхности.
4. Обработать штангу согласно чертежа ПЮ5А-31-409 выдерживая соосность с пазом и отверстием ∅240.